{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["智能化系统"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"智能化系统","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["校园教学区北门西段围墙区域及调解室监控视频建设项目报价清单"]
["序号","设备材料名称","品牌","型号","参数","单位","数量","单价","合价"]
[1,"筒型网络摄像机","宇视","IPC2A4L-FW","400万标准型双光筒型网络摄像机\nIPC2A4L-FW\n400万标准型双光筒型网络摄像机(产品形态:筒机 最高像素:400万 最高分辨率:2560*1440 传感器靶面:1/3.0\" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:4.0 mm 补光模式:红外补光，暖光补光，智能双光 补光距离:红外补光30m，暖光补光10米 水平视场角:79.0° 最低照度:0.003Lux 快门:自动/手动，快门范围：1~1/100000s 宽动态:数字宽动态 白平衡:自动|手动 降噪:2D降噪|3D降噪 走廊模式:不支持 增益:自动|手动 场景设置:标准|明亮|艳丽|自定义 视频编码格式:超级265,H.265,H.264,MJPEG 视频流:双码流 最高帧率:2560*1440@25fps 视频参数:主流：2560*1440@25fps（默认）、2560*1440@20fps、2304*1296@25fps、2304*1296@30fps、1920*1080@25、1920*1080@30 辅流：D1(默认)、640*360、2CIF、CIF OSD类型:时间信息|自定义 OSD数量:最大8行 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强(ROI):8个区域 最大实况流路数:6路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U 内置Mic:1个 内置扬声器:不支持 运动检测:支持 周界布防:越界检测、区域入侵（人车） )","台",8]
[2,"半球型网络摄像机","宇视","IPC3A4L-FW-APF40-V2-DT","400万标准型半球型网络摄像机\nIPC3A4L-FW-APF40-V2-DT\n400万标准型双光筒型网络摄像机(产品形态:半球型 最高像素:400万 最高分辨率:2560*1440 传感器靶面:1/3.0\" 光圈:F1.6 变焦方式:定焦 焦距:4.0 mm 补光模式:红外补光，暖光补光，智能双光 补光距离:红外补光30m，暖光补光10米 水平视场角:79.0° 最低照度:0.003Lux 快门:自动/手动，快门范围：1~1/100000s 宽动态:数字宽动态 白平衡:自动|手动 降噪:2D降噪|3D降噪 走廊模式:不支持 增益:自动|手动 场景设置:标准|明亮|艳丽|自定义 视频编码格式:超级265,H.265,H.264,MJPEG 视频流:双码流 最高帧率:2560*1440@25fps 视频参数:主流：2560*1440@25fps（默认）、2560*1440@20fps、2304*1296@25fps、2304*1296@30fps、1920*1080@25、1920*1080@30 辅流：D1(默认)、640*360、2CIF、CIF OSD类型:时间信息|自定义 OSD数量:最大8行 OSD字库:点阵字库 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强(ROI):8个区域 最大实况流路数:6路 测光模式:中央权重、区域测光、点测光 音频编码格式:G.711A、G.711U 内置Mic:1个 内置扬声器:不支持 运动检测:支持 周界布防:越界检测、区域入侵（人车） )","台",1]
[3,"摄像支架","定制",null,"厚3MM直径80MM*高800MM","根",6]
[4,"12芯光缆","亿通","12芯","室内外通用型中心束管式光缆\n光缆加强件：玻璃纤维\n光纤类型：OS2单模光纤\n芯数：2-24芯 \n光纤采用全色谱识别\n外护套：低烟无卤（LSOH）  \n具有良好的阻燃性能，符合IEC 60332-1要求\n松套管材质： PBT 具有良好的耐水解性能和良好的抗压性\n铠装层：玻璃纤维\n管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护\n同时具有室内光缆的阻燃性能以及室外光缆的阻水性能\n松套型室内外通用光缆，具有良好的耐水解性能和较高的强度\n护套与松套管之间有多股玻璃纤维及阻水纱，防鼠咬、阻水\n敷设方式：室内穿管、桥架敷设适用，进局、槽道、电缆沟可用 \n包层直径(μm) 125±0.7\n涂层直径(μm)  242±5\n涂层-包层同心度(μm)  ＜12\n模场直径(μm) 10.4±0.5 @1550nm   9.2±0.4 @1310nm\n光纤衰减(dB/km) ≤0.18 @1550nm   ≤0.34 @1310nm \n允许拉伸力：长期：≤24芯：600N    >24芯：400N      短期：≤24芯：1500N   >24芯：2000N\n允许压扁力：长期：30 0N/100mm     短期：1000N/100mm\n弯曲半径：动态：20xD   静态：10xD（光缆直径）\n使用温度：-20℃~+60℃\n","米",500]
[5,"电源线","通达","RVV2*1.0","1、额定电压：U○/U 为 300/500V\n2. 允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D\n3. 护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性","米",350]
[6,"网络线","宇洪","6类","1.拉丝成型一体、实时在线检测技术，有效保证了芯线的同心度，提高产品的回波损耗；    绝缘采用低介电常数的进口优质HDPE料、优化设计线对节距，减少衰减；\n2.4对非屏蔽双绞线采用“十字骨架”隔离技术，最大化增加线对间距离，保持线对之间精确的平衡对称性，更好的减少了线对间串扰，获得更好的产品性能。\n3.高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能方面的要求。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568-B.2-1。线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求。尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN、10/100/1000兆快速以太网、TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s、ATM155/622Mbit/s。\n4.导体线径：0.57mm\n5.绝缘外径：0.98±0.05mm\n6.护套材料：PVC\n7.产品外径：6.5±0.5mm\n8.弯曲半径：固定时（≥90mm），牵引时（≥120mm）\n9.拉伸强度：≤100N\n10.工作温度-20℃～60℃\n11.直流电阻≤9.5Ω/100m\n12.直流电阻不平衡：≤2%\n13.时 延 差：≤45ns\n14.不平衡电容：≤330pF/100m\n15.工作电容5.6≤nF/100m\n16.环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km  \n17.特性阻抗：100±15Ω\n18.产品标准：YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801\n19.性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性。","米",450]
[7,"不锈钢弱电箱","国产","500*400","304不锈钢；高500MM*宽400MM*厚200MM","个",2]
[8,"PVC管","国产","DN20","直径20MM*壁厚3.4MM","米",350]
[9,"光纤配线架","国产","12口","固定式12口光纤配线架\n19英寸机架式安装设计，1U满足12口安装，\n材料：优质冷扎钢板\n固定式空口光纤配线架\n接口类型：方形接口，自带防尘挡塞\n支持双工LC、单工SC、MPO型光纤适配器\n满配LC双工适配器时可满足24芯的光纤熔接\n前面板采用一次性折弯成型，与箱体浑然一体，简洁美观；\n自带光纤熔接盘和熔接辅材，为光缆端接和安装提供坚固的保护\n工作温度：-25℃～70℃","个",2]
[10,"光纤跳线","国产","3米",null,"条",24]
[11,"尾纤","国产","1米",null,"条",24]
[12,"监控小计 （含税、含安装调试）",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]